### 技术规格

| **模拟量输入** |
|---|
| 产品型号 | SRR3234 |
| 总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V） |
| 总线输入电源额定电流 | ≤70mA |
| 输入点数 | 4 |
| 输入类型 | 电流型 |
| 输入信号 | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA（量程可调，默认为0mA~20mA） |
| 输入信号类型 | 单端信号 |
| 通道反应时间 | 230µs / ch300µs / 4ch |
| 分辨率 | 16bits |
| 采样速率（全通道） | ≤1ksps |
| 精度 | 25℃时±0.1%，全温度范围±0.3% |
| 输入滤波 | 支持 |
| 平滑级数 | 1~200 |
| 输入阻抗（电压型） | - |
| 输入阻抗（电流型） | ≤100Ω |
| 通道允许最大电压（电压型） | - |
| 通道允许最大电流（电流型） | 30mA |
| 系统不能被影响 | ±15V电源损坏短路时，系统+5V电源不能被影响 |
| 电位隔离 | 在通道之间不隔离，在通道和背板总线之间隔离，在通道和电源电压间隔离 |
| 输入过载保护 | 支持限流保护 |
| 输入保护 | ±30mA |
| 隔离耐压 | 500VDC |
| 额定电流消耗 | 70mA |
| 功耗 | 0.35W |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |