### 接口说明

#### ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/jofpBaRO/684fcdc6e8442.png)

| 前面板接口 | 1 | 钥匙孔 | 通过钥匙，可以控制前面面板盖板的开合。 |
|---|---|---|---|
| 2 | 电源指示灯 |  |
| 3 | 硬盘指示灯 |  |

#### SP5040-3331后面板接口

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/jofpBaRO/673560aac9af8.png)

| **序号** | **接口说明** | **序号** | **接口说明** |
|---|---|---|---|
| 1 | VGA | 2 | 串口（2个 RS232/422/485） |
| 3 | USB2.0 | 4 | LAN（i219+i210） |
| 5 | LineOut | 6 | DP |
| 7 | HDMI | 8 | USB3.2 Gen2 |
| 9 | USB3.2 Gen1 | 10 | Mic In |

#### SP5040-4331后面板接口

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/jofpBaRO/673561866f69e.png)

| **序号** | **接口说明** | **序号** | **接口说明** |
|---|---|---|---|
| 1 | VGA | 2 | COM口 |
| 3 | 1GLAN | 4 | 2.5GLAN |
| 5 | Line In | 6 | LineOut |
| 7 | DP++ | 8 | HDMI |
| 9 | USB3.2Gen2 Type A | 10 | USB3.2Gen2 Type C |
| 11 | Mic In |  |  |