### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/niXYCNSj/688745818eb71)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/niXYCNSj/6887458187b45)

SRT2028 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/niXYCNSj/68874581c9f11)

SRT2028 模块接线图（注意 SRT2028 不支持直流负载）

SRT2028 模块接线表

| **输出点** | **端子丝印标识** | **说明** |
|---|---|---|
| NC | / | 无需接线 |
| Q 0.0 | 1 | 输出通道 0 |
| Q 0.1 | 2 | 输出通道 1 |
| Q 0.2 | 3 | 输出通道 2 |
| Q 0.3 | 4 | 输出通道 3 |
| COM1 | 5&amp;6 | L 或 N |
| NC | / | 无需接线 |
| Q 0.4 | 1 | 输出通道 4 |
| Q 0.5 | 2 | 输出通道 5 |
| Q 0.6 | 3 | 输出通道 6 |
| Q 0.7 | 4 | 输出通道 7 |
| COM2 | 5&amp;6 | L 或 N |

SRT2028 接线方式：

SSR 可控硅输出模块 SRT2028 中接线端子 COM1 为输出通道 0~3 的公共端，可接 L 或 N，COM2 为输出通道 4~7 的公共端，接线方式同理，每组 COM 提供两个接线端子， 模块内部已经联通，方便用户并线使用。