### 接线图

SRE5034接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/HhutgsUf/68832933bc066.png)

注：L1，L2，L3，L4为24V单端输入通道，Q1~Q4为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

---

### 模块端子说明

SRE5034端子说明

| **端子** | **含义** |
|---|---|
| A1+/A1- | 通道1，A相差分输入端 |
| B1+/B1- | 通道1，B相差分输入端 |
| C1+/C1- | 通道1，C相差分输入端 |
| A2+/A2- | 通道2，A相差分输入端 |
| B2+/B2- | 通道2，B相差分输入端 |
| C2+/C2- | 通道2，C相差分输入端 |
| A3+/A3- | 通道3，A相差分输入端 |
| B3+/B3- | 通道3，B相差分输入端 |
| C3+/C3- | 通道3，C相差分输入端 |
| A4+/A4- | 通道4，A相差分输入端 |
| B4+/B4- | 通道4，B相差分输入端 |
| C4+/C4- | 通道4，C相差分输入端 |
| L1\_24V | LATCH1输入端 |
| L2\_24V | LATCH2输入端 |
| L3\_24V | LATCH3输入端 |
| L4\_24V | LATCH4输入端 |
| COM | LATCH输入公共端COM |
| 5V/0V | 5V DC电源输出端。 |
| Q1 | 通道1门控输出，NPN |
| Q2 | 通道2门控输出，NPN |
| Q3 | 通道3门控输出，NPN |
| Q4 | 通道4门控输出，NPN |