### 指示灯说明

| **I/O模块指示灯说明** |
|---|
| 标识 | 颜色 | 状态 | 状态描述 |
| 输入通道指示灯Led1~Led8 | 绿色 | 常亮 | 模块通道有信号输入 |
| 熄灭 | 模块通道无信号输入或信号输入异常 |
| 输出通道指示灯Led1~Led8 | 绿色 | 常亮 | 模块通道有信号输出 |
| 熄灭 | 模块通道无信号输出或信号输出异常 |



注：模拟量模块输入输出的值，在量程码值的千分之一范围内，通道指示灯不亮。

当码值最大为27648时，指示灯在码值为-27～+27范围内不亮；

当码值最大为65535时，指示灯在码值为-65～+65范围内不亮；

当码值最大为32767时，指示灯在码值为-32～+32范围内不亮。