### 技术参数指引

SC3248(8通道4..20mA模拟量量输入模块)

| **项目** | SC3248 |
|---|---|
| 输入通道数 | 8（单端两线制） |
| 供电电压 | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| 信号电流 | 4mA ～20mA |
| 分辨率 | 16位 |
| 输入阻抗 | ～200Ω |
| 输入滤波截止频率 | 10KHz |
| 转换时间 | ～400μs |
| 测量误差 | ＜0.1% （0～55℃，相对于满量程） |
| 分布式时钟（64bit） | 支持SM与DC同步切换 |
| 分布式时钟精度 |  |
| Us供电消耗 | 典型值165mA |
| 过程镜像位宽 | 16位 |
| 电气隔离耐压 | 500 V (通信与现场电压） |
| 工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃ |
| 储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃ |
| 相对湿度 | 95 %，无冷凝 |
| 外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm |
| 重量 | ～25 g |
| 安装 | PCB （信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求） |
| 安装位置 | 35mm上下安装间隙 |
| 位置编码 | 1 &amp; 5 |
| 防护等级 | IP20 |