### 参数设置流程

参数采用参数段+参数号表示，百位数是段号，十位和个位是参数号。例如参数 PA53， 段号是“PA”,参数号是“53”，显示器显示为“PA-53”。

在主菜单下选择参数设置“P-”，按 SET 键进入参数设置方式。首先用![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94b93b613.png)、![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94de39d7a.png)键选择参数段，选中后，按 SET 键，进入该段参数号选择。其次，再用![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94bf79364.png)、![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94e29d92c.png)键选择参数号， 选中后，按 SET 键显示参数值。

用![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94c36b5df.png)、![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94dba62cb.png)键修改参数值。按![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94c7beed7.png)或![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94d64d33b.png)键一次，参数增加或减少 1，按下并保持![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94cc93d4c.png)或![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FLNFeJGw/682d94d3e340b.png) ， 参数能连续增加或减少。参数值被修改时，按 SET 键，最右边的 LED 数码管小数点点亮并闪烁两下，即修改完成，修改后的数值将立刻反映到控制中（部分参数需要保存后重新上 电才能起作用）。