### 程序PLC\_PRG

PROGRAM PLC\_PRG  
VAR  
 iVar : INT;  
 rSin : REAL;  
 rVar : REAL;  
END\_VAR

iVar := iVar + 1;  
iVar := iVar MOD 33;

rVar := rVar + 0.1;  
rSin := 30 \* SIN(rVar);  
   
  
要求：该应用程序正在控制器上运行PLC\_PRG程序。

1.在设备树中，选择应用程序，然后通过单击***工程 ➔ 添加工程***来添加新的跟踪对象。  
⇒将打开相应的跟踪编辑器，并在***跟踪***菜单中提供可用的命令。

2.单击***跟踪 ➔ 配置***⇒将打开***跟踪配置***对话框。

3.选择一个用于运行跟踪功能的任务。通常，这与PLC\_PRG中运行的任务相同。

4.单击***添加变量***将条目添加到跟踪配置的树视图中，并分配一个IEC变量（例如PLC\_PRG.rSin）。

5.单击***跟踪 ➔ 下载跟踪***。  
⇒MetaFacture将跟踪配置加载到控制器。该应用程序开始记录数据，并将数据传输到MetaFacture，在那里它以图形的形式显示在跟踪图中。 提供了用于浏览样本和控制数据记录的命令。

---

### 例如​

> 跟踪IEC变量PLC\_PRG.rSin的正弦形状数据
> 
> PLC\_PRG程序正在控制器上运行。当您按照“开始”的说明操作时，MetaFacture将显示以下跟踪关系图。
> 
> ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lnT8HuMZ/67284365a47f3.png)
> 
> (1)：配置  
> (2)：添加变量