### 接线图

SG8006L 的X1 网口固定用于连接EtherCAT 主站，其余网口接EtherCAT 从站。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/YGxrMhe9/68888ea3b51cb.png)

---

### SG8006L 外型尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/YGxrMhe9/68888f5608092.png)