### 接线图

SRL5012接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/85XPgg3q/6821a1703d526.png)

注：Q1~Q2为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

SRL5034接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/85XPgg3q/6821a1702712f.png)

注：L1，L2，L3，L4为24V单端输入通道，Q1~Q4为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

---

### 模块端子说明

SRL5012端子说明

| **端子** | **含义** |
|---|---|
| A1+/A1- | 通道1，A相输入端 |
| B1+/B1- | 通道1，B相输入端 |
| C1+/C1- | 通道1，C相输入端 |
| L1+/COM1 | LATCH相输入端 |
| A2+/A2- | 通道2，A相输入端 |
| B2+/B2- | 通道2，B相输入端 |
| C2+/C2- | 通道2，C相输入端 |
| L2+/COM2 | LATCH相输入端 |
| A1 | 通道1，A相输入端 |
| B1 | 通道1，B相输入端 |
| C1 | 通道1，C相输入端 |
| COM3 | 通道1 A，B，C相输入公共端COM |
| A2 | 通道2，A相输入端 |
| B2 | 通道2，B相输入端 |
| C2 | 通道2，C相输入端 |
| COM4 | 通道2 A，B，C相输入公共端COM |
| L3/COM5 | LATCH相输入端 |
| L4/COM6 | LATCH相输入端 |
| 5V/0V | 5V DC电源输出端。 |
| Q1 | 通道1门控输出，NPN |
| Q2 | 通道2门控输出，NPN |