### 上行数据

| **上行数据8字节（每通道2字节，通道n取值0~3）** |
|---|
| **名称** | **含义** | **取值范围** | **数据类型** | **长度** |
| Channel n | 通道n温度/电阻数据采集 | -32768~32767 | Int16 | 2字节 |

数据说明：  
温度/电阻数据采集 Channel \[n\]  
温度模块的上行数据（Input）为每个通道采集的温度或电阻数据，每通道数据为2个字节的有符号整数，采集数据是实际数据的10倍值。将读出的数据除以10，即为真实的温度或者电阻数值，单位为℃或者Ω。