以网口**enp4s0**为例

``` shell
# 关闭指定网络接口
sudo ifconfig enp4s0 down
# 加载Linux内核自带的vfio_pic驱动程序
sudo modprobe vfio_pci
# 在DPDK根目录下运行如下命令, 将两个网络接口和Linux网卡驱动程序解绑, 并绑定到vfio_pic驱动程序(需要指定网络接口的PCI设备编号)
sudo ./usertools/dpdk-devbind.py --bind=vfio-pci 04:00.0
```