### DO接口硬件图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/bEFCvswn/67d1403917473.png)

---

### DO接口定义

| **接口** | **信号名** | **接口** | **信号名** |
|---|---|---|---|
| 1 | DO0 | 6 | DO4 |
| 2 | DO1 | 7 | DO5 |
| 3 | DO2 | 8 | DO6 |
| 4 | DO3 | 9 | DO7 |
| 5 | 公共端G | 10 | 公共端G |
| 6 | VCC | 12 | VCC |

---

### DO输入规格

| **项目** | **规格** |
|---|---|
| 输出点数 | 8路数字量输出 |
| 工作电压 | DC 5-24V |
| 信号类型 | 支持PNP/NPN输出 |
| 0信号电压(PNP) | 0V-1.5V |
| 1信号电压(PNP) | DC 5-24V |
| 0信号电压(NPN) | DC 5-24V |
| 1信号电压(NPN) | 0V-1.5V |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 单通道电流输出 | 最大1A |
| 输出频率 | 1Khz以上 |
| 端口防护 | 过压、过流防护 |
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载 |
| 隔离耐压 | 2500V以上 |

PNP 模式：G端子接入24V，V端子接入0V，输出信号是0V。  
NPN 模式：G端子接入0V，V端子接入24V，输出信号是24V。