### 技术参数指引

| **接口参数** |
|---|
| 总线协议 | SC-Link |
| 过程数据量：下行 | 10 Bytes |
| 过程数据量：上行 | 17 Bytes |
| 数字 IO | Input: 3 Ch，PNP/NPN | Output: 4 Ch，NPN |
| 刷新速率 | 1 ms |
| **技术参数** |
| 系统输入电源 | 5VDC |
| 现场侧供电额定值（范围） | 24VDC（18V～36V） |
| 输入通道电压额定值（范围） | 5VDC（差分） |
| 编码器脉冲输入模式 | 绝对值式 SSI |
| 编码器输入 | 1 通道 |
| 数据帧长度 | 10~40 位 |
| 位置值格式 | 支持格雷码或二进制 |
| 位置值 LSB/MSB | 可设置 |
| SSI 编码器时钟频率 | ≤2.0 MHz |
| 读取间隔时间 | 可设置 |
| 捕获功能 | 支持 |
| 外形尺寸 | 100×14.8×68.67mm |
| 重量 | 50g |
| 接线方式 | 免螺丝快速插头 |
| 安装方式 | DIN 35mm 导轨安装 |
| **数字量输入** |
| 额定电压 | 24 VDC（18V～30V） |
| 信号点数 | 3 |
| 信号类型 | NPN/PNP |
| “0”信号电压（PNP） | -3~+3 V |
| “1”信号电压（PNP） | 15~30 V |
| “0”信号电压（NPN） | 15~30 V |
| “1”信号电压（NPN） | -3~+3 V |
| 输入电流 | 4 mA |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色 LED 灯 |
| **数字量输出** |
| 额定电压 | 24 VDC（18V～30V） |
| 信号点数 | 4 |
| 信号类型 | NPN |
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载 |
| 单通道额定电流 | Max：500 mA |
| 端口防护 | 过流保护 |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色 LED 灯 |