### 接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/OauNIax8/67ce4cbb00350.png)

\*24V内部导通，0V内部导通  
使用24VDC电源模块，参照接线方法，根据下图所示电路，将电源接好，同时将PE可靠接地（电源线推荐选用双绞线）。

---

### 总线接线

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/OauNIax8/67ce4d898ddd4.png)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/OauNIax8/67ce4d91000d8.png)

| **引脚号** | **信号** |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | 一 |
| 5 | 一 |
| 6 | RD- |
| 7 | 一 |
| 8 | 一 |

推荐使用类别5或更高等级的双屏蔽（编织网+铝箔）STP电缆作为通讯电缆。  
设备之间线缆的长度不能超过100m。