### 技术参数指引

| 模块产品 |
|---|
| 产品型号 | SRT3906 |
| 产品名称 | 6 通道热电偶（TC）输入模块 |
| 电源规格 |
| 系统电源 | 5V DC（±10%） |
| 电流消耗 | ≤75mA |
| 输入特性 |
| 输入通道数 | 6 |
| 连接方式 | 2 线制 |
| 传感器类型 | K,J,T,E,N,S,R,B,C |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.5% |
| 隔离耐压 | 500V |
| 隔离方式 | 电容隔离 |
| 故障诊断 |
| 系统电源指示 | 支持 |
| 通讯故障诊断 | 支持 |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 100mm\*68mm\*12mm（长\*高\*宽） |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |