### 指示灯说明

| **名称** | **标识** | **颜色** | **状态** | **状态描述** |
|---|---|---|---|---|
| 编码器输入 AB 相指示灯 | A+/A- | 绿色 | 常亮 | 编码器已使能 |
| B+/B- | 熄灭 | 编码器未使能 |
| 编码器输入 Z 相指示灯 | Z+/Z- | 绿色 | 常亮 | 编码器 Z 相清零功能已使能 |
| 熄灭 | 编码器 Z 相清零功能未使能 |
| 输入通道指示灯 | I0~I2 | 绿色 | 常亮 | 通道有信号输入 |
| 熄灭 | 通道无信号输入 |
| 输出通道指示灯 | O0~O3 | 绿色 | 常亮 | 通道有信号输出 |
| 熄灭 | 通道无信号输出 |