### 概览

SRT4024 4 通道通用型模拟量输出模块是工业自动化系统中实现多类型模拟量精准输出的核心组件，适用于需灵活适配不同电压、电流驱动需求的场景。​

电源规格方面，系统电源为 5V DC（±10%），电流消耗因模式而异：电压模式≤220mA，电流模式≤420mA，适配工业低压供电环境。​

输出特性丰富，具备 4 路输出通道，支持多种电压 / 电流范围：0~10V、0~5V、1~5V、-10~10V（电压）及 0~20mA、4~20mA（电流），满足多样化设备驱动需求。16 位分辨率搭配满量程 ±0.1% 的精度，确保输出信号精准稳定。​

采用 500V 电容隔离，支持系统电源指示与通讯故障诊断，保障运行可靠性。防护等级 IP20，适应严苛工业环境。