### 技术参数指引

SRT1032

| 模块产品 |
|---|
| 产品型号 | SRT1032 |
| 产品名称 | 32 通道通用型数字量输入模块 |
| 电源规格 |
| 系统电源 | 5VDC（±10%） |
| 电流消耗 | ≤120mA |
| 公共端电压 | PNP 源型输入时接 0V DCNPN 漏型输入时接 24V DC |
| 输入特性 |
| 输入通道数 | 32 |
| 输入额定电压 | PNP 源型输入 24VDC（±20%）NPN 漏型输入 0VDC（±3V） |
| 隔离耐压 | 500V |
| 隔离方式 | 电容隔离 |
| 故障诊断 |
| 系统电源指示 | 支持 |
| 通讯故障诊断 | 支持 |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 100mm\*68mm\*24mm（长\*高\*宽） |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |