### USB接口说明

工智机采用标准USB接口，主要规格如下:

| **项目** | **USB3.0** | **USB2.0** |
|---|---|---|
| 最高通信速率 | 5.0Gbps | 480Mbps |
| 5V最大输出电流 | 1000mA | 500mA |
| 最长通信距离 | 3m | 5m |
| 是否隔离 | 否 | 否 |

接口形式如下图所示：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/hTWYssYT/67d0fce460ccb.png)

说明  
1\) 工业场合应用请选择工业等级USB设备，以保证使用的可靠性。  
2\) USB设备避免长线连接，同时注意走线规范，防止被干扰影响通信性能。  
3\) 当出现不可消除的干扰时，可在通信线缆两端增加磁环进行滤除，提高抗扰性能。