### 概览

SC5032是工业自动化中适配增量型编码器的专用输入模块，适用于需通过编码器监测位置、速度的场景，如电机传动、机械位移控制等工业环节。

具备 500V 电气隔离能力，抗干扰性强，可在 - 25℃～+85℃宽温环境下稳定工作，适应严苛工况。  
模块结构紧凑，尺寸小巧，重量轻盈，支持 PCB 安装及导轨、螺钉等多样化固定方式，适配 35mm 导轨，安装灵活便捷，为工业编码器信号采集提供稳定支持。