### 模块地址表

| **输入输出信号所占 word 大小** | **以 word 为单位划分** |
|---|---|
| 输入(CPU 模块←SRT2008 模块)（1word） | 0 |
| 状态字 |
| 输出(CPU 模块→SRT2008 模块)（1word） | 0 |
| 数据字 |

状态字详细说明

| **软元件地址** | **信号名称** |
|---|---|
| Bit0 | 模块通讯状态（输入值为“0”时表示正常，为“1”时表示故障） |
| Bit15~Bit1 | 保留 |

数据字详细说明

| **软元件地址** | **信号名称** |
|---|---|
| Bit7~Bit0 | 通道输出 |
| Bit15~Bit8 | 保留 |