### 概览

SRT3182 2 通道高速模拟量输入模块是工业自动化系统中实现高速电压信号精准采集的核心组件，适用于需快速响应的模拟量监测场景。

电源规格方面，系统电源为 5VDC（±10%），电流消耗≤80mA，适配工业低压供电环境。

输入特性上，具备 2 路输入通道，专注采集 0~10V 电压信号，16 位分辨率搭配满量程 ±0.1% 的精度，确保高速采集下的数据准确性。“高速” 特性使其能快速捕捉动态信号变化，适配高频响应需求。

隔离性能优异，采用光耦隔离方式，隔离耐压达 1500V，远超常规隔离水平，抗干扰能力更强。支持系统电源指示与通讯故障诊断，保障运行稳定性。适应严苛工业环境，为高速模拟量采集提供可靠支持。