### 面板结构

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/cTVIT6i1/68620456763e2.png)

| **编号** | **名称** | **说明** |
|---|---|---|
| ① | 模块指示灯和指示灯标识 | 指示耦合器电源状态、系统运行状态 |
| ② | 总线接口IN | RJ45接口 |
| ③ | 总线接口OUT | RJ45接口 |
| ④ | 电源接线端子 | 6P弹压式接线端子 |
| ⑤ | 导轨卡槽 | 适用DIN 35 mm导轨固定 |

---

### 指示灯功能

| **EtherCAT耦合器指示灯定义** |
|---|
| **标识** | **名称** | **颜色** | **状态** | **状态描述** |
| PWR | 电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 模块电源工作正常 |
| 熄灭 | 模块未供电或电源异常 |
| OVR | 过载指示灯 | 红色 | 熄灭 | 未超载 |
| 常亮 | 负载达到90%（±5%）以上 |
| RUN | EtherCAT运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | EtherCAT OP状态 |
| 闪烁2.5Hz | EtherCAT PreOP状态 |
| 单闪（常亮200ms熄灭1s循环变化） | EtherCAT SafeOP状态 |
| 闪烁10Hz | BootStrap状态 |
| 熄灭 | EtherCAT Init状态 |
| ERR | EtherCAT故障指示灯 | 红色 | 双闪\[1\] | EtherCAT看门狗超时 |
| 单闪（常亮200ms熄灭1s循环变化） | 模块本地错误 |
| 闪烁2.5Hz | 常规配置错误 |
| 熄灭 | EtherCAT通信正常 |
| IOR | IO通讯指示灯 | 绿色 | 常亮 | I/O过程数据已建立 |
| 闪烁1Hz | 无业务数据交互 |
| 闪烁10Hz | 耦合器固件升级 |
| IOE | IO异常指示灯 | 红色 | 常亮 | 通讯异常 |
| 闪烁1Hz | 存在告警I/O模块异常 |
| 熄灭 | 通讯无异常 |

注\[1\]：双闪是指常亮200ms熄灭200ms，再常亮200ms熄灭1000ms，如此循环闪烁。

| 网络状态指示灯定义 |
|---|
| 标识 | 名称 | 颜色 | 状态 | 状态描述 |
| IN | 网络状态指示灯IN | 橙色 | 闪烁 | 连接建立并有数据交互 |
| 熄灭 | 无数据交互或异常 |
| 绿色 | 常亮 | 建立网络连接 |
| 熄灭 | 无网络连接建立或异常 |
| OUT | 网络状态指示灯OUT | 橙色 | 闪烁 | 连接建立并有数据交互 |
| 熄灭 | 无数据交互或异常 |
| 绿色 | 常亮 | 建立网络连接 |
| 熄灭 | 无网络连接建立或异常 |