### DI接口硬件图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/NCbjXgQU/67d13f5904f09.png)

---

### DI接口定义

| **接口** | **信号名** | **接口** | **信号名** |
|---|---|---|---|
| 1 | DI0 | 6 | DI4 |
| 2 | DI1 | 7 | DI5 |
| 3 | DI2 | 8 | DI6 |
| 4 | DI3 | 9 | DI7 |
| 5 | 公共端G | 10 | 公共端G |

---

### DI输入规格

| **项目** | **规格** |
|---|---|
| 输入点数 | 8路数字量输入 |
| 信号类型 | 支持PNP/NPN输入 |
| 0信号电压(PNP) | 0V-1.5V |
| 1信号电压(PNP) | DC 5-24V |
| 0信号电压(NPN) | DC 5-24V |
| 1信号电压(NPN) | 0V-1.5V |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 输入电流 | 15mA |
| 输入频率 | 30Khz以上 |
| 端口防护 | 过压防护 |
| 隔离耐压 | 2500V以上 |

---

### DI电路接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/NCbjXgQU/67d14004523b8.png)

漏型输入:PNP 模式。G端子接入24V，输入信号是0V。  
源型输入:NPN 模式。G端子接入0V，输入信号是24V。