### 技术参数指引

| **技术规格** |
|---|
| 订货号 | SRE6091 |
| 最大从站数 | 125个从站 |
| 从站GSD文件 | 支持导入GSD文件 |
| Profibus DP最大输入输出字节 | 1400字节 |
| 诊断从站功能 | 无 |
| Profibus DP波特率 | 9.6Kbps、19.2Kbps、31.25Kbps、 45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1500Kbps、3000Kbps、6000Kbps、12000Kbps |
| PROFIBUS DP接口 | DB九针接口 |
| 匹配电阻 | 120欧（拨码开关） |
| ESI文件 | 默认 |
| EtherCAT最大输入输出长度 | 各为512字节 |
| 网络接口 | EtherCAT IN 和 EtherCAT OUT |
| 同步模式 | 自由运行 |
| 网络周期时间 | 低至100μs |
| **隔离** |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度： -20~60℃,相对湿度：5![](/load.gif)~90 ![](/load.gif)(无凝露） |
| 尺寸（长x宽x高） | 24\*100\*80 |