### 技术参数指引

| **技术规格** |
|---|
| 订货号 | SRE6081 |
| 最大从站数 | 63 |
| 单个从站最大输入/输出 | 128字节 |
| 支持波特率 | 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s |
| 从站EDS | 不支持导入EDS文件 |
| 是否支持扫描从站 | 通过配置软件扫描 |
| 匹配电阻 | 需要外接120欧电阻 |
| DeviceNet侧供电 | 需外接24VDC |
| 同步模式 | 自由运行 |
| 网络周期时间 | 低至100μs |
| **隔离** |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度： -20~60℃,相对湿度：5![](/load.gif)~90 ![](/load.gif)(无凝露） |
| 尺寸（长x宽x高） | 24\*100\*80 |