本例以在MetaFacture中扫描连接SRC8200 EtherCAT IO模块为例，演示如何在MetaFacture中扫描设备，当要扫描第三方设备时，可以参考此案例。

系统搭建图

用网线将PLC和SRC8200连接起来

 ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f4d2fb8b.png)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f4f68dea.png)

---

### 第1节：添加总站

1\. **[连接上PLC](https://help.sinsegye.com.cn/docs/di-liu-zhang-lian-jie-PLC)**

2\. 安装SRC8200 IO模块设备描述文件

3\. 在设备窗口选择【Device】，右键选择【添加设备】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f6c0e2e9.png)

4\. 根据设备的通信协议添加一个总站，本事例中使用的是EtherCAT通信协议，所以选择EtherCAT总站：【现场总线】-【EtherCAT】-【EtherCAT Master】，点击【添加设备】，点击【关闭】。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f703a26b.png)

5\. 配置总站

设置扫描地址，在步骤1中，SRC8200连接在Lan3网口，所以选择eth2（eth序号从0开始，所以比Lan序号减少1）

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f7442b5a.png)

展开【选项】，勾选【自动重启从站】。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f7716522.png)

---

### 第2节：扫描从站

1\. 工具栏点击【登录】按钮登录PLC，如果出现如图所示信息，点击【是】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f7a3db15.png)

2\. 设备窗口选择总站【EtherCAT Master】，右键选择【扫描设备】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f7cee898.png)

3\. 如果以上配置均正确，扫描设备页面可以看到被扫描出来的设备，型号和排序与实际连接的物理设备型号和排序一致，确认无误后，点击【复制所有设备到工程】（如果没有扫描内容显示，或扫描到的内容不正确，请点击左下角【扫描设备】再试一次）

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f7ff2806.png)

4\. 工具栏点击【退出】图标，IO模块就被添加到设备树了

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TLE7AWfg/671a0f833441e.png)