在CFC编辑器中，可以将POU相互连接，并创建结构良好的块图。

编辑器通过以下方式为您提供支持：

- 用元素和连接线编程
- 将实例和变量拖动到编辑区域
- 自动路由连接线
- 自动连结
- 通过控制点固定连接线
- 碰撞检测
- 输入帮助连接标记
- 在在线模式下强制和写入值
- 使用箭头键移动选择
- 减少了POU的显示，而无需断开引脚

---

### 插入元件和带有连接线的连线

1.将***运算块***元素和***输出***元素拖到编辑器中。

2.单击***运算块***元素的输出⇒输出用红色框标记。

3.将连接线从运算块元素的输出拖动到输出元素的输入⇒光标符号到达框输入时发生更改

4.释放鼠标左键⇒运算块的输出引脚连接到输出块的输入引脚。  
   
  
   
您也可以按住\[ Ctrl \] 键，选择每个引脚，然后右键单击选择连接的引脚。