### 概览

SRL1232 数字量输入输出模块是工业自动化系统中集成输入输出功能的复合型组件，适用于需兼顾信号采集与设备控制的工业场景。​

电源参数方面，总线电源为 5VDC，满载时消耗电流 188mA，适配工业标准供电环境。​

输入特性上，具备 16 路漏型输入通道，额定电压 24V DC，“0” 信号最大 5V DC/1mA，“1” 信号最小 15V DC/2.5mA，输入延时（0 到 1 或 1 到 0）1.2~4.8ms（扩展 32 个模块典型值），允许静态电流 1mA。绝缘测试电压 500V DC，非屏蔽电缆最长 300m，屏蔽电缆最长 500m。​

输出部分含 16 路 NPN 型固态 MOSFET 输出，支持电子式短接保护，最大灯负载 5W，“1” 状态输出电流 0.5A，漏电流＜1mA。开关频率因负载类型而异：阻性负载最大 100Hz、感性负载 0.5Hz、灯负载 10Hz。绝缘测试电压 500V DC，电缆长度同输入规格。​

通道与总线间、通道间均有隔离，每通道输出配绿色 LED 显示，支持系统电源诊断和警告功能，为工业控制提供集成化解决方案。