### 指示灯说明

| **标识** | **对象** | **颜色** | **说明** |
|---|---|---|---|
| RUN | 从站状态机 | 白色 | 灭：初始化状态   闪烁：PrepOP状态   单次闪烁：SafeOP状态   长亮：OP状态   忽隐忽现：Boot模式 |
| L/Ax | 通信 | 白色 | 灭：无有效通信网络建立，或网口损坏   长亮/偶尔闪烁：通信建立，等待数据   闪烁：正常数据通信 |
| E1~E4 | AO 输出通道1~4 | 白色 | 灭：无错误   亮：错误状态，包含短路、Up供电异常等 |