### DIN导轨安装方法

导轨的要求：符合 EN 60715 标准的 TS35/7.5 或 TS35/15 型 DIN 导轨  
请按以下步骤将嵌入式控制器固定在DIN导轨上：

1. 打开顶部和底部的卡扣1和2
2. 将嵌入式控制器压在DIN导轨上
3. 再次锁紧卡扣1和2
4. 安装好后效果如下

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/HazAe94J/6850dad01f49f.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/HazAe94J/6850dad00ae6c.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/HazAe94J/6850dad01ce7b.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/HazAe94J/6850dad0221b4.png)