### 网口通信规格

SX21系列工智机具备4个千兆网口，其定义如下表所述：

| **编号** | **网口** | **描述** |
|---|---|---|
| 1 | LAN 1 | 出厂默认固定IP地址：192.168.1.200 |
| 2 | LAN 2/3/4 | 支持EtherCAT主站、Modbus TCP、EtherNet/IP、Profinet DP主站、OPCUA等主流通讯协议 |

备注：LAN1和LAN2/3/4网口的IP地址不能处于同一网段

---

### RJ45网线连接

产品以太网接口采用标准的RJ45连接器，具有千兆/百兆自适应功能，能自动配置到千兆/百兆状态，并支持线缆的MDI/MDI-X自识别功能，即终端设备和网络设备相连使用直连网线或交叉网线自识别。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/eFmq2JWX/67cf985d88fef.png)

**引脚分配**

| **引脚编号** | **MDI-X** | **MDI** |
|---|---|---|
| 1 | 发送/接收数据(TRD1+) | 发送/接收数据(TRD0+) |
| 2 | 发送/接收数据(TRD1-) | 发送/接收数据(TRD0-) |
| 3 | 发送/接收数据(TRD0+) | 发送/接收数据(TRD1+) |
| 4 | 发送/接收数据(TRD3+) | 发送/接收数据(TRD2+) |
| 5 | 发送/接收数据(TRD3-) | 发送/接收数据(TRD2-) |
| 6 | 发送/接收数据(TRD0-) | 发送/接收数据(TRD1-) |
| 7 | 发送/接收数据(TRD2+) | 发送/接收数据(TRD3+) |
| 8 | 发送/接收数据(TRD2-) | 发送/接收数据(TRD3-) |

---

###