### 技术参数指引

| 型号 | SRE5012 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 高速计数通道 | 2通道（A、B、C）单端输入最大200KHZ（支持额定电压5VDC、24VDC）；差分最大4MHZ，额定电压5VDC |
| 总线5VDC耗电流 | 200mA |
| 高速计数器输入特性 | 单端（额定24V最大200KHZ）、差分（5V最大4MHZ） |
| Latch输入特性 | 单端输入，24V |
| 门控信号输出 | 2DO，NPN型 |
| 分布式时钟 | 支持 |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-20~60℃ ；相对湿度:5%～90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×80×100（mm） |