### 概览

SVC-G12MC该系列产品具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用 方便等特点，适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。

适用于离散工业、流程工业、医疗、科研、教育以及安防等领域。

- 100米远距离稳定传输，可选配POE供电
- 外触发及闪光灯同步，多达7路GPI0, 全部光电隔离 支持多相机同时工作，数量不限制，可任意组网
- 特有的数据包重传技术，保证数据可靠传输
- 优良的SDK设计，像使用USB相机一样简单，即插即用 支持Windows、Linux、MacOS系统

---

### 技术参数指引

| **项目** | **SVC-G12MC** |
|---|---|
| 传感器 | 1/2”CMOS |
| 快门类型 | 滚动快门 |
| 相机类型 | 彩色 |
| 像元尺寸 | 1.6umx1.6um |
| 有效像素 | 1200万 |
| 分辨率@帧率 | 4000X3000最大@9.75FPS |
| 输出像素宽度 | 8bit |
| 曝光方式 | 行曝光 |
| GPI0 | 1路光隔输入，1路光隔输出；可选配3路输入4路输出 |
| 最大增益(倍数) | 64 |
| 曝光时间范围(ms) | 0.034~9792 |
| AD宽度 | 10bit |
| 帧缓存 | 128M Bytes |
| 用户自定义数据区 | 2K Bytes |
| 视频输出格式 | Bayer RG 8bit Mono 8bit |
| 视觉标准协议 | GigE Vision V1.2、Genl Cam |
| 镜头接口 | C/CS接口，提供转接环 |
| 接口 | 千兆网、POE(选配) |
| 电源供电 | 12~24V/POE,48~57V(POE为选配) |
| 功率 | &lt;2.5W |
| 外形尺寸 | 29(mm)X29(mm)X40(mm)(不含镜头底座和后壳接口) |
| 重量 | &lt;75g |
| 工作温度 | 0~50度 |
| 工作湿度 | 20~80%(无凝结) |
| 储存温度 | -30~60度 |
| 储存湿度 | 20~95%(无凝结) |
| 操作系统 | WIN7/8/1032&amp;64位系统，Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统 |
| 驱动程序 | Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动0CX组件TWAIN组件 |
| 编程语言包 | C/C++/C#/VB.NET/Python/Java |
| 其它功能 | 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死 点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等 |

---

### 针脚定义

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/IsMsru05/6882ebc21e01e.png)

| **端口** | **引脚号** | **线颜色** | **信号名** | **信号说明** | **备注** |
|---|---|---|---|---|---|
| Port A | 1 | 白 | GPI1+/TRIG\_IN+ | GPI1正端/触发输入正端 | 默认为触发输入 |
| 2 | 绿 | GP01+/STRB\_OUT + | GP01正端/闪光灯输出正端 | 默认为闪光灯输出 |
| 3 | 黄 | GP01-/STRB\_OUT- | GP01负端/闪光灯输出负端 | 默认为闪光灯输出 |
| 4 | 空脚 |  |  |  |
| 5 | 黑 | PWRGND | 相机电源输入负端 |  |
| 6 | 棕(高柔蓝色) | GPI1-/TRIG\_IN- | GPI1负端/触发输入负端 | 默认为触发输入 |
| 7 |  | PWR12V | 相机电源输入正端 |  |
| 8 | 红空脚 |  |  |  |
| Port B | 1 |  | GP04+ | GP04正端输出 |  |
| 2 | 白 | GP02+ | GP02正端输出 |  |
| 3 | 绿 | GP03+ | GP03正端输出 |  |
| 4 | 黄 |  |  |  |
| 5 | 空脚 | GPI0\_COM | GPI0公共负端 |  |
| 6 | 黑 | GPI2+ | GP12正端输入 |  |
| 7 | 棕 | GPI3+ | GPI3正端输入 |  |
| 8 | 红 |  |  |  |