### **安装步骤**

1.切断电源

2.将固定底板的模组架安装在35mm DIN导轨上

3.根据机械编码插入预定义的AM模块

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/K6Y2QDZA/67dccfd0d38bb.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/K6Y2QDZA/67dccfd3e25a1.png)

说明

1、2是以AM-8012-0800信号分配板为例说明