### 概览

SRL3208 模拟量输入模块是工业自动化系统中用于多通道精准采集电压与电流信号的组件，适用于需对多路模拟量参数进行监测的工业场景。​

电源参数方面，总线电源为 5VDC，满载时消耗电流 165mA，支持供电极性保护，提升电源连接安全性。​

模块具备 8 路差分输入通道，可采集电压（单极性 0-10V）与电流（0~20mA）信号，单极性数据范围 0~32000。精度表现优异，电压测量为 16 位，电流测量 15 位，确保多路数据采集的准确性。最大可持续电压达 30V DC，适应多样输入环境。​

通道与总线之间具备隔离设计，增强抗干扰能力。配备电源供电绿色 LED 显示，支持系统电源诊断和警告功能，便于状态监控。结构紧凑，满足多通道工业现场安装需求。