### 概览

SRL6002 接口模块是工业自动化系统中实现多协议数据通信的关键组件，适用于需多种串口类型转换与数据传输的工业场景。​

电源参数方面，总线电源为 5VDC，满载时消耗电流 150mA，总线 5V DC 耗电流 &lt; 70mA，适配工业标准供电环境。​

模块配备 2 个接口，支持 RS485、RS422、RS232 多种类型，兼容 Modbus-RTU 主站、从站及自由口协议，满足多样化通信需求。数据传输速率覆盖 1200bps 至 115.2Kbps 多档位，可灵活适配不同设备。支持无校验、奇校验、偶校验，停止位 1/2 位，数据位 7/8 位，适配多种通信格式。