### 指示灯说明

| **指示灯** | **说明** |
|---|---|
| PWR（绿色） | 耦合器电源指示灯：点亮：模块供电正常；熄灭：模块未供电或者供电异常。 |
| PWR\_IO（绿色） | IO电源指示灯：点亮：IO电源供电正常；熄灭：IO电源未供电或供电异常 |
| BF（红色） | 总线故障指示灯：常亮：组态错误；熄灭：模块正常 |
| RUN（黄色） | 总线通讯指示灯：闪烁：模块正常；熄灭：通讯异常 |