### 接线图

SRR4014

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/cipvcNSi/688877ec53682.png)

\*COM内部导通，PE内部导通  
\*信号线缆建议采用屏蔽双绞线

---

### 接线端子

| **接线端子** |
|---|
| 电源端子 | 额定电压 | 250V |
| 额定电流 | 8A |
| 极数 | 6P |
| 线径 | 24~16 AWG 0.2~1.5 mm² |
| 信号线端子（即输入输出端子） | 额定电压 | 150V |
| 额定电流 | 8A |
| 极数 | 18P |
| 线径 | 28~16 AWG 0.2~1.5 mm² |
| 总线接口 | 2×RJ45 | 5类以上的UTP或STP（推荐STP） |

---

### 接线说明和要求

#### 电源接线注意事项

模块系统侧电源及现场侧电源分开配置使用，请勿混合使用。  
PE 需可靠接地。

#### 接线工具要求

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/cipvcNSi/688877ec3384b.png) | 电源端子和信号线端子采用免螺丝设计，线缆的安装及拆卸均可使用一字型螺丝刀（规格：≤3mm）操作。 |
|---|---|

#### 剥线长度要求

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/cipvcNSi/688877ec2a098.png) | 电源和信号线端子推荐电缆剥线长度10 mm。 |
|---|---|

####  

#### 接线方法

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/cipvcNSi/688877ec232bc.png) | 单股硬导线，剥好对应长度的导线后，下压按钮同时将单股导线直接插入对应端孔。   多股柔性导线，剥好对应长度的导线后，可以直接连接或者配套使用对应标准规格的冷压端头（管型绝缘端子，参考规格如下表所示），下压按钮同时将绝缘端子直接插入对应端孔。 |
|---|---|

#### 电源端子和信号线端子规格如下表所示

| **管型绝缘端头规格表** |
|---|
| **规格要求** | **型号** | **导线截面积mm²** |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/cipvcNSi/688877ec2902c.png)  管型绝缘端子L的长度为10 mm | E0310 | 0.3 |
| E0510 | 0.5 |
| E7510 | 0.75 |
| E1010 | 1.0 |
| E1510 | 1.5 |

注意：接线导线只能使用铜导线。