### 技术参数指引

SRT8210耦合器技术规格表

| 产品型号 | SRT8210 |
|---|---|
| 产品名称 | Profinet 耦合器模块 |
| 总线参数 |
| 最大从站数 | 根据主站控制器 |
| 总线速率 | 100Mbps、自适应、全双工 |
| 过程数据区 | 输入 1440Bytes，输出 1440Bytes |
| 网络接口 | 2\*RJ45 |
| 通讯电缆 | 五类双绞线 |
| 最大传输距离 | 100m（站站距离） |
| 硬件参数 |
| 最大 IO 模块数量 | 32 |
| 输入电源 | 24V DC（±20 %） |
| 模块功耗 | ≤500mA（5V DC） |
| 物理参数 |
| 尺寸规格 | 100mm\*69mm\*63mm（长\*高\*宽） |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |