### 技术参数指引

| **型号** | **SRL5012** |
|---|---|
| 高速计数通道 | 2通道（A、B、C）单端输入最大200KHZ，差分最大1MHZ，额定电压5VDC、24VDC |
| 总线5VDC消耗电流（满载时） | 250mA |
| 高速计数器输入特性 | RS422差分输入 |
| 其他输入特性 | 单端（额定24V最大200KHZ）、差分（5V最大1MHZ） |
| Latch输入特性 | 单端输入，24V |
| 门控信号输出 | 2DO，NPN型 |
| 分布式时钟 | 支持 |
| 高速计数模式 | 1.单端计数，对A相脉冲进行计数，B为方向，B为高电平则加计数，低电平减计数。   2.差分计数，A，B相脉冲正交，A超前B相位90°则加计数，否则减计数。   3.主站使能当前计数值设置功能，Set counter为TRUE，则当前计数值被设置成预置值。   4.主站使能锁存功能，可设置在C相上升沿、LATCH输入端的上升沿或下升沿，锁存当前计数值。 |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-20~60℃ ；相对湿度:5%～90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 27×100×68(mm) |