### 技术参数指引

| 模块产品 |
|---|
| 产品型号 | SRT5032 |
| 产品名称 | 2 通道高速脉冲计数模块 |
| 电源规格 |
| 系统电源 | 5VDC（±10%） |
| 电流消耗 | ≤180mA |
| 输入输出特性 |
| 编码器输入通道数 | 2 |
| 编码器输入信号类型 | 差分（5VDC） |
| 编码器脉冲计数模式 | AB 正交（ABZ）、双脉冲（CW/CCW）、脉冲方向（Pul+Dir） |
| AB 正交的计数倍率 | 可设置 1 倍、2 倍、4 倍（默认 1 倍）； |
| 编码器脉冲最大输入频率 | 1MHZ |
| 功能 | 脉冲功能（可线性计数或环形计数）、距离功能 |
| 上报频率或转速 | 支持 |
| 上报锁存值 | 支持 |
| Z 相清零 | 支持 |
| 计数范围 | 0~2^32-1 或 0~环形计数值×计数倍率-1 |
| 计数初始值设置 | 0~2^32-1 |
| 数字量通用型输入 | 1 路编码器配 1 路锁存（或普通）输入，输入范围 5.8V~24V |
| 数字量继电器输出 | 1 路编码器配 1 路比较（或普通）输出，输出范围 0V~24V |
| 隔离耐压/隔离方式 | 500V/电容隔离 |
| 故障诊断 |
| 系统电源指示 | 支持 |
| 通讯故障诊断 | 支持 |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 100mm\*68mm\*12mm |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |