### 技术规格

| **接口参数** |
|---|
| 总线协议 | EtherCAT（MDP） |
| I/O站数量 | 根据主站设置 |
| 数据传输介质 | Ethernet/EtherCAT CAT5电缆 |
| 传输速率 | 100 Mbps |
| 传输距离 | ≤100 m（站站距离） |
| 总线接口 | 2×RJ45 |
| **电源参数** |
| 电源模块 | 工作电源 | 24 VDC（18V~30V） |
| 输出电压 | 5 VDC |
| 输出电流 | 2 A |
| 耦合器模块 | 工作电源 | 5 VDC |
| 工作电流 | ≤400 mA |
| 输出电流 | 1600 mA |
| **通用技术参数** |
| 规格尺寸 | 100◊48◊69 mm |
| 重量 | 185 g |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 存储温度 | -20℃~+75℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |