### 注意

- 安装前，请确保产品处于断电状态；
- 不要让工智机的外壳、端子排、连接器掉落或受到冲击，避免损坏控制器；
- 请勿拆解模块，否则可能损坏机器；
- 工智机外壳的开孔是用于空气对流，请勿堵塞或遮盖开孔
- 工智机有进出风口，进出风口处不能有线材经过;
- 工智机出风口处散热温度过高,使用时请注意安全。

---

### 安装环境要求

安装工智机时，应在充分考虑了操作性、维护性、耐环境性的基础上进行安装。请勿将模块安装到下述场所。

- 环境温度超出了0℃～ 40℃的范围的场所；
- 环境湿度超出了10%RH～ 95%RH 的范围的场所；
- 温度变化剧烈，会产生结露的场所；
- 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所；
- 灰尘、铁粉等导电性的粉末、油雾、盐分、有机溶剂较多的场所；
- 阳光直接照射的场所；
- 发生强电场、强磁场的场所；
- 会使机体产生直接振动及遭受传导冲击的场所。

为了利于通风以及模块更换，模块四周与安装环境及周边部件之间至少应预留一定的空间，预留空间和通风风道如下图所示

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/H3Dg8Nzf/67d138d809d2e.png)

关于产品详细尺寸信息，请访问

- **[中科时代官网](https://www.sinsegye.com.cn/industrial-computer/)**