### 技术规格

| 型号 | SRE3522 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 电源电压 | 18~28V DC |
| 总线5VDC耗电流 | 187mA |
| 输入通道数 | 2 |
| 采集类型 | 电压 |
| 量程 |
| 电压 | -10V-10V |
| 数据字 |
| 双极性 | -32000~32000 |
| 分辨率 | 16位 |
| 输入类型 | 差分输入 |
| 采样类型 | 同时 |
| 超采样系数 | n = 1...100 可选（最大 100 ksamples/s） |
| 最大采样率 | 最大 10 µs/100 ksps（每通道，同步） |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 分布式时钟 | 支持 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合EN 60068-2-6/EN 60068-2-27标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准 |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80 mm |