使用SF100x可以通过EtherCAT总线实现，按照任务设置周期进行IO状态采集和命令的下发。可以在SE1xxx的开发环境中进行配置化管理。

功能描述：  
1）可提供I/O设备与任务的可变定向链接  
2）用于调试、测试任务变量和I/O设备的“强制和写入”  
3）支持数据区域和处理图像的一致交换等功能

 ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/IIdXGKr9/68d132c84335d.png)