### 技术参数指引

| **模拟量输出** |
|---|
| SRC | SRC4018 |
| 输出点数 | 8 |
| 输出信号（电压型） | 0~+10 V、-10~+10 V（量程可调） |
| 分辨率 | 12 bit |
| 精度 | 8通道模拟量电压输出模块 | ±0.1% |
| 负载阻抗（电压型） | ≥2 kΩ |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |