### 指示灯定义说明

| **指示灯类型** | **颜色** | **状态** | **含义** |
|---|---|---|---|
| 电源灯PWR | 白色 | 常亮 | 电源工作正常 |
| 灭 | 电源工作不正常或没有相应的电源加载 |
| 运行指示灯   RUN/STOP | 白色/红色 | 白闪(1Hz) | 主控制器处于RUN状态，用户程序运行正常 |
| 红亮 | 主控制器处于STOP状态，用户程序停止 |
| 红闪(1Hz) | 主控制器发生某种或某些可以诊断的故障(闪烁频率根据故障情况而异 |
| 灭 | 无工程 |
| 通讯灯COM | 白色 | 闪烁(1Hz) | 串口通讯正在收发数据 |
| 灭 | 串口通讯无数据收发 |
| 硬盘指示灯HDD | 白色 | 闪烁(1Hz) | 正在访问HDD硬盘或者硬盘正在进行读写操作 |
| 灭 | 无法访问或没有访问HDD硬盘 |