### 布线要求

低压电缆（&lt;1KV）一般分为四类，只有同一类的电缆才能够放在一起构成电缆束，不同类的电缆布线时要分开，一般不能交叉重叠，当不可避免交叉时，应采用直角交叉。

| **编号** | **类别** | **应用对象** |
|---|---|---|
| 1 | 一类 | 以太网口、EtherCAT网口 |
| 2 | 二类 | 低速数字通信信号（RS232、RS485等）和数字I/O信号 |
| 3 | 三类 | 低压交流配电线或直流电源线（如开关电源输出的DC 24V电源线） |
| 4 | 四类 | 输入和输出电缆、电焊机电缆、功率变换器动力电缆 |

不同类型电缆之间需要间隔一定距离，对于线长小于30m的电缆，允许的最小间距如下图所示

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/gOqRXTrP/67d13915cf360.png)

- 当电缆平行走线长度增加时，间距要适当增加。
- 除了保持间距外，也可以在不同类电缆之间加装多块拼在一起的屏蔽板实现屏蔽。为减少交叉干扰，所有电缆应尽可能贴近与机柜接地连接的（接地的）结构部件进行布线，例如机柜的装配板或机架部件。